

**ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ MECAN X32 DR (MX-V320A10)**





Οθόνη Αφής 15,6”



Tραπέζι κινούμενο 4 κατευθύνσεων με ποδόφρενο



Ψηφιακό εμφανιστήριο DR (43x43) με υπολογιστή Ι5 , δίσκο 1 Τb SSD , 8Gb μνήμη, κάρτα δικτύου 2Gb, οθόνη και κτηνιατρικό λογισμικό



3 τρόποι λήψης ακτινογραφίας – Ασύρματα με χειριστήριο χειρός και ποδοχειριστήριο

**ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Χ32ΔΡ(MX-V320A10)**

|  |
| --- |
| Γεννήτρια 32kW |
| Παροχή Μονοφασική 220V 50/60HZ |
| Συχνότητα λειτουργίας 400KHz |
| mA 10-400mA / 1-400mAS |
| KV 40-125kv, με βήμα 1kv |
| Χρόνος έκθεσης 0.03-6.3S: 1ms step |
| Εστίαση 0.6-0.6/1.2\*1.2mm |
| X-ray tube 7239EX/7242EX/HX711O(option) |
| Περιστρεφόμενη Άνοδος |
| speed&heat capacity 2800prm/140kHU |
| Τραπέζι Ακτινοδιαπερατό Πλάτος 70cm, Μήκος 140 ή 120 cm |
| Μέγεθος εικόνας 17\*17” (43x43) |
| Pixels Matrix 140um |
| A/D Conversion 16bits |
| Spatial Resolution 3.6 Lp/mm |
| Λογισμικό Professional Veterinary Software |
| Υπολογιστής CPU: I5, 8G μνήμη , 1Tb SSD, 2 Gigabit κάρτα δικτύου |



